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В настоящее время в режиме транспарентности идет обсуждение предложений страхового сообщества об использовании в рамках ОСАГО при восстановительном ремонте транспортных средств бывших в использовании запасных частей [1]. Указанное предложение обусловлено введением антироссийских санкционных ограничений и уходом в 2022 году с российского рынка иностранных производителей автомобилей и запасных частей или приостановкой их производства в Российской Федерации. Одной их основных задач при реализации предлагаемой новеллы является установление категорий транспортных средств, при восстановительном ремонте которых возможно использование бывших в употреблении запасных частей. Необходимость решения данной задачи также была подтверждена Экспертным советом при Центральном Банке Российской Федерации по защите прав потребителей финансовых услуг.
Установление категорий транспортных средств, при восстановительном ремонте которых в рамках ОСАГО возможно использовать бывшие в употреблении запасные части, производится с учетом основных технических ограничений, связанных в первую очередь с высоким уровнем риска ухудшения технического состояния транспортных средств и снижением уровня их безотказности из-за использования бывших в употреблении запасных частей.
К категориям транспортных средств, при восстановительном ремонте которых рекомендуется использовать бывшие в употреблении запасные части, относятся категории транспортных средств (с указанием технических характеристик, конструктивных особенностей, назначением и (или) целями использования транспортного средства), установленные Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 8 декабря 2021 года № 6007-У «О страховых тарифах по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств» [2], за исключением категорий транспортных средств, для которых использование при восстановительном ремонте бывших в употреблении запасных частей не допускается.
Предлагается исключить использование при восстановительном ремонте бывших в употреблении запасных частей для транспортных средств, у которых высокий риск ухудшения технического состояния транспортных средств и снижение уровня их безотказности приводит к следующим негативным последствиям:
увеличение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий; 
снижение надежности транспортного процесса при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом;
повышение уровня рисков для жизни и здоровья водителей и пассажиров при эксплуатации транспортных средств в суровых климатических условиях;
увеличение рисков не выполнения неотложных действий по защите жизни и здоровья граждан и неотложных служебных заданий (транспортные средства пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи, профессиональных аварийно-спасательных служб);
неожиданное возникновение нештатных ситуаций из-за отказа транспортного средства при обучении вождению;
снижение безопасности высокоавтоматизированных транспортных средств в случае отказа автоматизированной системы вождения;
увеличение вероятности техногенных происшествий на транспорте при использовании опасных или потенциально опасных веществ в качества топлива или перевозимого груза;
увеличение тяжести последствий отказов при эксплуатации транспортных средств в экстремальных высокоскоростных режимах и тяжелых условиях эксплуатации.
Требования по надежности перевозки установлены Социальным стандартом транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом [3]. Надежность представляет собой характеристику качества транспортного обслуживания населения, выраженную в стабильности получения услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок и предсказуемости уровня их качества. Надежность транспортного обслуживания оценивается с помощью показателя «коэффициент соблюдения расписания маршрутов регулярных перевозок».
Перечень категорий транспортных средств, для которых использование при восстановительном ремонте бывших в употреблении запасных частей предлагается  запретить, с понятийным описанием приведен таблице. 


Таблица
Перечень категорий транспортных средств,
для которых не допускается использование 
при восстановительном ремонте в рамках ОСАГО
бывших в употреблении запасных частей 

	№
	Вид 
транспортного средства
	Определение
	Документ, в котором  приведены термин и его определение

	1
	Транспортное средство категории «M2»
	Транспортные средства (автобусы, троллейбусы, специализированные пассажирские транспортные средства и их шасси), используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 т
	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств». Утвержден решением Комиссии Таможенного союза Евразийского экономического сообщества от 9 декабря 2011 года № 877

	
	Транспортное средство категории «M3»
	Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 т
	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств». Утвержден решением Комиссии Таможенного союза Евразийского экономического сообщества от 9 декабря 2011 года № 877

	2
	Автомобиль оперативных служб
	Автомобиль специального назначения, оснащенный специальным оборудованием и предназначенный для выполнения оперативных мероприятий по оказанию различных видов помощи населению.
Примечание - К автомобилям специального назначения относятся автомобили, оборудованные в соответствии с назначением и принадлежащие оперативным службам: скорой медицинской помощи; пожарной охраны; полиции и др. Перечень автомобилей специального назначения приведен в ГОСТ Р 50574
	ГОСТ Р 59483-2021 Колесные транспортные средства. Термины и определения

	3
	Газобаллонный автомобиль
	Автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, использующим в качестве топлива сжатый или сжиженный газ, заправляемый в специальные баллоны
	ГОСТ Р 59483-2021 Колесные транспортные средства. Термины и определения

	4
	Транспортное средство для перевозки опасных грузов
	Транспортное средство специализированного назначения, которое попадает под действие маргинального номера 10 282 или 11 282 согласно Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), совершенное в Женеве 30 сентября 1957 г.
	ГОСТ Р 59483-2021 Колесные транспортные средства. Термины и определения

	5
	Высокоавтоматизированное транспортное средство; транспортное средство с высокой автоматизацией управления
	Транспортное средство, имеющее систему автоматизированного управления, которая обеспечивает управление транспортным средством без участия водителя в пределах конкретных конструктивно установленных условий эксплуатации
	ГОСТ Р 59483-2021 Колесные транспортные средства. Термины и определения

	6
	Транспортное средство в полярном исполнении
	Комплектация транспортного средства, обеспечивающая совокупность характеристик, позволяющих осуществлять его эксплуатацию в умереннохолодном и холодном климатических районах полярных регионов
	ГОСТ Р 59483-2021 Колесные транспортные средства. Термины и определения

	7
	Учебный автомобиль
	Автотранспортное средство предназначенное для обучения лиц, не имеющих права на управление транспортным средством, или желающих получить право на управление транспортными средствами дополнительных категорий
	ГОСТ Р 55887-2013 Автомобильные транспортные средства. Учебные автомобили. Технические требования и методы испытаний

	8
	Спортивный автомобиль
	Автомобиль, предназначенный для спортивных соревнований, отличающийся более высокими скоростными качествами, обусловленными более совершенной, с точки зрения аэродинамики, формой, применением двигателя с высокой удельной мощностью и др.
	ГОСТ Р 59483-2021 Колесные транспортные средства. Термины и определения
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